**附件2：采购设备清单**

**标签参数：**芯片长度：长约20-25、宽约35-40

 标签长度：长约50、宽约70

**芯片要求**：Impinj Monza ，材质： 塑料制品，天线制程方式 ： 铝蚀刻， 标准：EPC CLASSI GEN ISO/IEC 18000-6C

储区需求：寿命＞10W次，适用载波频率：860-960MHz，EPC：128Bits 可读可写；TID：96Bits 可读不可写;Reserved:64Bits 可读可写